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差速1.2功能测试SOP
[bookmark: Top_of_85_html]差速1.2功能测试SOP
[bookmark: 1_Ying_Yong_Ceng][bookmark: 1_Ying_Yong_Ceng_1_1Bi_Zhang_Gen]1.应用层
[bookmark: 1_1Bi_Zhang]1.1避障
根据底盘APP设置的避障参数，在底盘的各个方向分别放置障碍物验证底盘是否能及时停下。

[image: 微信图片_2025-08-28_174356_267.png]可用底盘雷达、视觉等数据显示辅助验证
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[bookmark: 1_2Kong_Qi_Bo]1.2空气波
空气波功能，碰撞后是否触发，各个方向的都要撞一下验证触发正常。
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[bookmark: 1_3Ji_Ting_An_Jian]1.3急停按键
前后两个急停按钮,按下都发出嗡嗡声音且车不能控制，松开车恢复正常。
[bookmark: 1_4Yu_Yin_Mo_Kuai]1.4语音模块
语音模块的参数配置
[image: 2025-07-30_16-13.png]
语音模块功能正常-->开机时会报"初始化完成...RMS已连接.."
[bookmark: 2_Jian_Tu_Bu_Shu_Diao_Du]2.建图部署调度
部署调度网页地址
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//1网段则为192.168.1.200

[bookmark: 2_1Jian_Tu]2.1建图
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建图，控制车行驶一圈后保存地图，然后在地图选择中重新打开新建的地图。
[bookmark: 2_2Bu_Shu]2.2部署
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部署点位、通道及动作，发任务验证。
[bookmark: 2_2_1Fan_Guang_Ban_Dui_Wei]2.2.1反光板对位
[image: 微信图片_2025-08-28_174416_167.png]
部署好反光板对位的点位任务，在实际位置部署好反光板进行验证，正常对位即功能正常。
[bookmark: 2_2_2Zi_Dong_Chong_Dian]2.2.2自动充电
在底盘设置里设置好自动充电参数
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设置好充电点及其动作
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可以直接更改自动充电参数去验证自动充电功能
[bookmark: 2_2_3Tong_Dao_Shu_Xing]2.2.3通道属性
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可在此处验证通道属性功能是否正常。如单/双向通道，通道速度，曲线拟合等。
[bookmark: 2_3Diao_Du]2.3调度
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在调度中只有添加了动作的点才能添加。只要发任务能跑，说明功能正常。
[image: 微信图片_2025-08-28_174405_137.png]
验证停止任务，暂停，继续等按钮功能是否正常。
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查看底盘雷达、视觉等数据显示，网页地址如下
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[bookmark: 3_Fei_Biao_4_0Ruan_Jian]3.非标4.0软件
部署正常情况下，输入机械臂连接地址：192.168.30.200:8080/... 

鼠标点击左下角“机械臂尚未连接”，连接机械臂，连接成功如下图。
[image: 机械臂连接页面.png][image: 机械臂连接成功.png]
具体的软件功能及使用方法介绍详见机械臂V4.0调度系统用户手册
（机械臂暂无版本确认功能，正常连接的机械臂也需要同研发确认版本）
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